Használati útmutató

Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a top5.hu által forgalmazott **Meitrack MT90** típusszámú nyomkövető egységre esett a választása.

**Kérjük, hogy az első üzembe helyezést megelőzően figyelmesen olvassa el az alábbiakban leírtakat!**

A leírásban feltüntetett műszaki adatok /és egyes funkciók/ alkalmanként eltérhetnek a leírtaktól.

 **A készülék első üzembe helyezését megelőzően győződjön meg arról, hogy az ön által választott SIM kártya beállításai megegyeznek-e az alábbiakban felsoroltakkal:**

* a kártya hívószámkijelzése aktív
* a PIN-kód kérés ki van-e kapcsolva
* a hívásátirányítás, és a hangposta ki van-e kapcsolva
* az SMS-t TXT formátum /alapesetben az/
* feltöltő kártyás használat esetén győződjön meg arról, hogy elegendő egyenleg áll-e a rendelkezésére
* illetve online követés esetén a megfelelő GPRS adatforgalmi keret a rendelkezésére áll

**A doboz tartalma:**

-1db **Meitrack MT90** típusú készülék

-1db Akkumulátor 1100 mAh / 3.7V lithium-ion ( Nokia BL-5C kompatibilis)

-1db Hálózati töltő

-1db USB kábel

-1db Telepítő CD

-1db Nyakpánt

-1db Csavarhúzó

-1db Használati útmutató, és garancialevél

A készüléket a megfelelő, üzembiztos működés érdekében az időjárás viszontagságaitól védett (zárt, száraz) helyre kell rögzíteni/tartani. A nyomkövető beépített GPS-, és GSM antennával rendelkezik, ezt figyelembe kell venni a használat során. Amennyiben gépjárműben használja, célszerű a szélvédő alatt elhelyezkedő területre (nem fémburkolat alá) vízszintesen, a vételi oldallal felfelé elhelyezni. A fémgőzölt-hővédő üvegezéssel ellátott szélvédők nagyban ronthatják a GPS jelek vételi körülményeit, ezáltal a pozicionálás pontosságát.

  

5

10

11

2

9

12

4

3

7

8

1

6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | GPS/Akkumulátor működésjelző LED (kék) | * folyamatosan világít: töltés alatt
* 5 mp-ként villog: „alvó” állapot
* 1mp-ként villog: nincs GPS vétel
* 0,3mp-ként villog: alacsony akkumulátor feszültség
* nem világít: van GPS vétel
 |
| 2 | GSM működésjelző LED (zöld) | * folyamatosan világít: hívás folyamatban
* 5 mp-ként villog: „alvó” állapot
* 1mp-ként villog: nincs GSM kapcsolat
* nem világít: van GSM kapcsolat
 |
| 3 | Hívás fogadás | * hívás fogadás/befejezés
 |
| 4 | SOS gomb | * 2mp-ig nyomva tartva (csippanással és rezgéssel) a beállított telefonszámokat hívja a megadott sorrendben, amíg nem érkezik válasz + a pillanatnyi pozíciót tartalmazó SMS-t küld
 |
| 5 | Mikrofon | * a beszélgetéshez, és monitorozáshoz
 |
| 6 | Hangszóró | * a beszélgetésekhez
 |
| 7 | Be/Ki kapcsoló gomb | * 2mp-ig nyomva tartva be-, illetve kikapcsolja a készüléket
* Megszünteti az „alvó” üzemmódot
 |
| 8 | Mini USB csatlakozó | * ezen keresztül tölthető
* ennek segítségével csatlakoztatható a számítógéphez / Meitrack Manager /
 |
| 9 | Hangerő fel / GPS log gomb | * Beszélgetés közben röviden nyomva hangerőnövelés, hosszan 2mp-ig nyomva tartva kihangosítás
* Készenléti módban hosszan 2mp-ig nyomva tartva 2 csippanás után elindul egy automatikus (30mp-es) naplózás. Újabb 2 mp-es gombnyomásra pedig leáll
 |
| 10 | Hangerő le/ GPRS gomb | * Beszélgetés közben röviden nyomva hangerőcsökkentés
* Készenléti üzemmódban hosszan 2mp-ig nyomva GPRS kapcsolat engedélyezése , újabb 2mp-ig nyomva tartva tiltása
 |
| 11 | Nyakpánt rögzítő | * a nyakpánt rögzítéséhez
 |
| 12 | Akkumulátor fedél | * az eltávolítását követően hozzáférünk a SIM, microSD kártyákhoz, és az akkumulátorhoz
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kikapcsolt állapotban távolítsa el, a mellékelt csavarhúzó segítségével a készülék hátlapját. |
|  | Helyezze a készülékbe a SIM kártyát az ábrának megfelelően. |
|  | Helyezze a készülékbe a Micro SD kártyát / nem tartozék / az érintkező sorral lefele kattanásig. |
|  | Helyezze be az akkumulátort, és tegye vissza a készülék hátlapját / ügyelve a szigetelő gumicsík pozíciójára/, majd rögzítse a csavarok segítségével. |
|  | Javasoljuk, hogy a készülék üzembe helyezése előtt töltse fel az akkumulátort teljesen / kikapcsolt állapotban kb. 8 óra /. Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a készülék, a másik végét pedig a töltőegység csatlakozóaljzatához. |
|  | Hálózati töltő |

**A készülék üzembe helyezése:**

Ahhoz, hogy a készülék által nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudja venni, nagyon fontos a megfelelő paraméterezés. Ezt megteheti a készüléknek küldött SMS-ek, illetve a **Meitrack Manager** program segítségével is.

**Valós idejű helyzet-meghatározáshoz** hívja a nyomkövetőbe telepített SIM kártya számát. Várjon 2-3 csörgést, majd ezt követően a készülék SMS formátumú üzenetet küld a hívó félnek a pozíció adatokkal. Ha a telefonkészüléke nem támogatja a közvetlen hozzáférést, akkor megadhatja a koordinátákat a https://maps.google.com címen.

 

**SOS segélyhívás, és helyzetmeghatározás** igénybevételéhez küldje az alábbi üzenetet a készüléknek:

A parancs

**0000,A71, értesítendő telefonszám1, értesítendő telefonszám2, értesítendő telefonszám3**

A telefonszámok, amire szeretnénk az értesítést kapni. Maximum 3 db rögzíthető! A formátum: +36XXYYYYYYY

A jelszó alapesetben: **0000**

Amennyiben csak egy telefonszámra szeretnénk értesítést kapni akkor a következő üzenetet küldjük:

**0000,A71,+36201234567,,**

Sikeres konfiguráció esetén a készülék az alábbi üzenetben válaszol: **IMEI(szám), A71, OK**

A készülék a pánikgomb 2mp-es nyomva tartása esetén a megadott telefonszámot (számokat) hívja a megadott sorrendben, amíg nem kap visszajelzést (hívásfogadás vagy elutasítás) majd SMS-ben tájékoztatást küld a pozíciójáról.

A funkció törléséhez küldje a következő SMS-t: **0000, A71**

**Hangfelügyelet/ monitorozás** funkció aktiválásához küldje az alábbi üzenetet a készüléknek:

**0000, A72, engedélyezett telefonszám1, engedélyezett telefonszám2**

A telefonszámok, amikről engedélyezett a monitorozás. Maximum 2db

Amennyiben csak egy telefonszámról szeretnénk monitorozni akkor a következő üzenetet küldjük:

**0000,A72,+36201234567,**

Sikeres konfiguráció esetén a készülék az alábbi üzenetben válaszol: **IMEI(szám), A72, OK**

A funkció törléséhez küldje a következő SMS-t: **0000, A72**

A készülék a hívást az engedélyezett telefonszámokról automatikusan fogadja, és a kapcsolat bontásakor SMS-ben tájékoztatást küld a pozíciójáról.

**Alvó/energiatakarékos üzemmód** aktiválásához küldje a következő SMS-t:

**0000, A73, alvási üzemmód**

1. -/alapbeállítás/ folyamatos nyomkövetéshez ajánlott
2. –a GSM modul aktív, a GPS időszakosan inaktív energiatakarékos működés / 25%-os fogyasztáscsökkenés / folyamatos nyomkövetésre nem ajánlott
3. – a mélyalvó üzemmódban, ha a készülék inaktivitást észlel /nincs gombnyomás, bejövő hívás/ 5 percig akkor a GPS kikapcsol, és a GSM modul is „elalszik”. Amennyiben újra aktivitást észlel, akkor feléled a készülék.

Sikeres konfiguráció esetén a készülék az alábbi üzenetben válaszol: **IMEI(szám), A73, OK**

**Időzóna beállításához** küldje a következő üzenetet a készüléknek:

Az időzóna GMT+ percben

**0000, B35,60**

Sikeres konfiguráció esetén a készülék az alábbi üzenetben válaszol: **IMEI(szám),B35,OK**

**További beállítások** eléréséhez telepítse a számítógépére, a CD-n található ***Meitrack Manager*** programot

A gyártás során az alapvető internet/GPRS beállításokat tárolták a készülékben. Amennyiben a kommunikációs (SIM) kártya megfelel a fent leírtaknak, akkor szinte azonnal elérhető az online követés. További, a használattal kapcsolatos kérdés esetén kérjük látogassa meg az alábbi oldalt:

[**http://nyomkoveto.top5.hu**](http://nyomkoveto.top5.hu)